*Załącznik nr 1 do przetargu otwartego: Wzór oferty*

…………………………………

(miejscowość, data)

Dane Oferenta:

………………………………………….

…………………………………………..

……………………………………………

(nazwa i adres siedziby głównej, dane kontaktowe)

**OFERTA**

W odpowiedzi na upublicznione zapytanie ofertowe upublicznione przez **HASBORG Rafał Mucha.**, z siedzibą pod adresem: 37-111 Rakszawa 508, przedkładamy ofertę na dostawę Komory do kulkowania powierzchni płaskich wraz z wyposażeniem (1kpl.) oraz Komory do polerowania z wyposażeniem (1kpl.), o parametrach technicznych:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany parametr** | **Oferowany parametr** | **Uwagi:**  *(W przypadku gdy oferowany parametr różni się od parametru wymaganego należy wykazać, iż parametr oferowany jest w opinii Oferenta lepszy od parametru wymaganego)* |
| **KOMORA DO KULKOWANIA POWIERZCHNI PŁASKICH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM** | | | |
| 1. | Komora wykonana z płyty warstwowej |  |  |
| 2. | Maksymalne wymiary komory: szerokość/głębokość/wysokość: 6m/3,5m/4m |  |  |
| 3. | Wewnątrz komora minimum do 1,5 m wysokości wyłożona gumą |  |  |
| 4. | Wysokość drzwi lub bramy wejściowej: od 2,5m – do 3 m |  |  |
| 5. | Szerokość drzwi lub bramy wejściowej: od 2,5m – do 3,2 m |  |  |
| 6. | Wyposażona w oczyszczarkę syfonową z pełnym wyposażeniem i dyszą ciśnieniową 8 mm |  |  |
| 7. | Wyposażona w zestaw tłumiący hałas |  |  |
| 8. | Wyposażona w zespół odpylający z automatycznym systemem oczyszczania filtrów |  |  |
| 9. | Elektroniczny system regulacji wydajności |  |  |
| 10. | Wąż ciśnieniowy: min 10mb z oprawami i łącznikami dysza 5 mm i sterowaniem pneumatycznym |  |  |
| 11. | Oczyszczarka syfonowa 200l |  |  |
| 12. | Cyklonowy separator pyłu |  |  |
| **KOMORA DO POLEROWANIA Z WYPOSAŻENIEM** | | | |
| 1. | Komora wykonana z płyty warstwowej |  |  |
| 2. | Maksymalne wymiary komory: szerokość/głębokość/wysokość: 6m/3,5m/4m |  |  |
| 3. | Wewnątrz komora minimum do 1,5 m wysokości wyłożona gumą |  |  |
| 4. | Wysokość drzwi lub bramy wejściowej: od 2,5m – do 3 m |  |  |
| 5. | Szerokość drzwi lub bramy wejściowej: od 2,5m – do 3,2 m |  |  |
| 6. | Wyposażona w zespół odpylający z automatycznym systemem oczyszczania filtrów |  |  |
| 7. | System sterowania |  |  |
| 8. | Zintegrowany wyciąg powietrza z komory |  |  |
| 9. | Wbudowany filtr oczyszczający |  |  |

* + - 1. **Cena oferty za całość przedmiotu zamówienia:**

1. Cena netto za całość przedmiotu zamówienia: …………………………………………………..…………………….
2. Podatek VAT od całości przedmiotu zamówienia:……………………………………………………………………..
3. Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia: ………………………..……………………………………………..

**2. Termin dostawy (w tygodniach)** przedmiotu zamówienia: ……..………………………………………………………

**3. Okres gwarancji (w miesiącach)** udzielonej na przedmiot zamówienia: ……..…………………………………..

**4. Oświadczenie Oferenta:**

Oświadczam(y), że:

1. posiadam(y) wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności określonych w zapytaniu ofertowym;
2. dysponuję (emy) potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym;
3. znajduję (emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym;

…………………………………….. *(podpis i pieczątka)*

**5 Załączniki:**

1. ……..

2. ……..

3. ………

Powyższa oferta obejmuje pełen zakres zamówienia przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

…………………………………… *(podpis i pieczątka)*